

 **20 / 25 – 03.07.2015.**

**ПРЕДМЕТ: Измена и допуна Конкурсне документације бр. 20 / 22 од 29.06.2015.**

**Јавна набавка мале вредности Р - 2 / 2015 – поправке и одржавање зграда и објеката**

Конкурсна документација бр. 20 / 22 од 29.06.2015. се мења тако што се **на страни 31 тачка 4 – „Рок извршења радова – у складус а условима из понуде“ мења и она сада гласи „Рок извршења радова износи максимално 20 (двадесет) дана од дана почетка радова“.**

**Такође, у Обрасцу понуде се, на страни 52, мења односно допуњује ставка бр. 3 – Сређивање степеништа.**

Све остале одредбе из Конкурсне документације остају непромењене.

Сходно горе наведеном, ова измена, заједно са странама које садрже измене / допунепредставља саставни део Конкурсне документације односно **стране 31 и 52** у првобитној Конкурсној документацији **се замењују странама 31и, 52/1и и 52/2и** (у прилогу ове измене / допуне).

Остале стране као и укупан број страна (93) у Конкурсној документацији остају непромењени.

**Декан Факултета**

 **Проф. Др Јелена Кнежевић-Вукчевић**

-31 и –

 **3. Количина и опис радова**

У свему у складу са Обрасцем понуде (поглавље VII).

 **4. Рок извршења радова**

Рок извршења радова износи максимално 20 (двадесет) дана од дана почетка радова.

 **5. Место извршења радова**

Универзитет у Београду – Биолошки факултет – Институт за физиологију и биохемију – Студентски трг 3, десно крило зграде, II спрат.

1. **Рекламација**

 У случају да се утврде недостаци у квалитету извршених радова или употребљеног материјала, Понуђач их у року од максимум 5 (пет) дана мора отклонити.

 **7. Гарантни рок**

Гарантни рок за све извршене радове треба да износи минимум 2 (две) године.

 **8. Начин, рок и услови плаћања**

 Плаћање ће се вршити у складу са условима утврђеним уговором, а према условима из понуде. Рок плаћања треба да буде **до 45 (четрдесетипет) дана од дана пријема фактуре.** Понуда са роком плаћања дужим од 45 дана ће бити одбијена.

-52/1и -

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Сређивање степеништа на тераси: Демонтажа и одношење постојеће иструлеле степенишне конструкције; израда и постављање нове степенишне конструкције са 6 (шест) газишта на постојећу конструкцију подеста; припрема и фарбање комплетне металне конструкције основном и завршном фарбом за спољашње услове пре постављања рукохвата и газишта степеника; облагање подеста и газишта неклизајућим материјалом, отпорним на спољашње услове, као и облагање рукохвата материјалом отпорним на спољашње услове.Димензије степеништа су:Дужина конструкције; 1800 мм, висина: 1000 мм, ширина: 1000 мм, висина између степеника: 140 мм,  | Газишта:Ком.ПодестКом.Облагање:м2 | 6100 х 28 цм1120 х 100 цм3 |  |  |

-52/2и -

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | дужина газишта; 280 мм и ширина газишта: 1000 мм; рукохват је дужине 4000 мм.Рам конструкције степеништа направити од металне кутије димензија 40 х 60 а носаче газишта 20 х 40.Газишта степеника од лименог профила дебљине 1,2 мм.Све мере проверити и дефинисати са Наручиоцем радова пре почетка извођења истих. |  |  |  |  |
| 4. | Поплочавање терасе одговарајућим керамичким плочицама за вањску употребу са соклом према постојећој, са свим потребним материјалом. Плочице морају бити противклизне и отпорне на утицај атмосферских прилика. У поду регулисати одговарајуће сливнике. | м2 | 40 |  |  |