

**19 / 150 – 19.05.2015.**

**ПРЕДМЕТ: Допуна Конкурсне документације бр. 19 / 149 од 12.05.2015.**

**Јавна набавка мале вредности Д - 7 / 2015 – опрема за пољопривреду**

Конкурсна документација бр. 19 / 149 од 12.05.2015. се допуњује тако што се **у обе партије – код сваке ставке / машине у колони „Кол. у ком.“ додаје број 1 – 1 комад.**

Све остале одредбе из Конкурсне документације остају непромењене.

Сходно горе наведеном, ова допуна, заједно са странама које садрже допуну, означеним са **51и, 54и, 55и и 56и (у прилогу ове измене)** представљају саставни део Конкурсне документације односно замењују **стране 51, 54, 55 и 56** у Конкурсној документацији.

**Декан Факултета**

**Проф. Др Јелена Кнежевић-Вукчевић**

- 51 и -

**VII**

***ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ И ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ***

Понуђач на основу чл. 87. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр.124/12) даје понуду за **опрему за пољопривреду** за потребе Универзитета у Београду - **Биолошког факултета**, обликовану у **2 (две) партије**:

|  |
| --- |
| **ПОНУЂАЧ:** |
| **ПОНУДА бр.** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр**.:  **Д- 7 / 2015**  **ПАРТИЈА БР. 1 – ПРОФЕСИОНАЛНА МАШИНА ЗА ПРАЊЕ** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред. бр. | Назив и опис добра | Кол. у ком. | Цена по ком. БЕЗ ПДВ-а | Укупна цена БЕЗ ПДВ-а |
| **1.** | **ПРОФЕСИОНАЛНА МАШИНА ЗА ПРАЊЕ ПОД ВИСОКИМ ПРИТИСКОМ**  Карактеристике:  - радни притисак: 30 – 230  бара  - проток воде: 500 – 1000  л / сат  - температура улазне  воде: макс. 60о C | **1** |  |  |

- 54и –

**VII**

***ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ***

Понуђач на основу чл. 87. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр.124/12) даје понуду за **опрема за пољопривреду** за потребе Универзитета у Београду - **Биолошког факултета**, обликована у **2 (две) партије**:

|  |
| --- |
| **ПОНУЂАЧ:** |
| **ПОНУДА бр.** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр**.:  **Д- 7 / 2015**  **ПАРТИЈА БР. 2 – МАШИНЕ ЗА ДУВАЊЕ СТАЗА И САКУПЉАЊЕ ЛИШЋА** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред. бр. | Назив и опис добра | Кол. У ком. | Цена по ком. БЕЗ ПДВ-а | Укупна цена БЕЗ ПДВ-а |
| **1.** | **МАШИНА ЗА САКУПЉАЊЕ ЛИШЋА – ПРИКЉУЧНА ЗА РИДЕР**  -машина која може да се прикључи на ридер модел „R175“  Карактеристике:  -радна ширина: 112 цм  - број метлица: 4  - опсег подесиве висине: 5,7 цм  - подешавање висине: 12 нивоа  - редуктор брзине: 8:5  Димензије:  -величина гуме: 280 мм /11“ | **1** |  |  |

* 55и –

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - запремина сакупљача: 705 л  - дужина машине: 198 цм  - основа уређаја, ширина: 140 цм  - основа уређаја, висина: 132 цм |  |  |  |
| **2.** | **МАШИНА ДУВАЛИЦА ЛЕЂНА**  - са „X-TORQ“ мотором;  - са оптималном удобношћу;  - са „air-injection“;  - са лаким стартом;  - двостепено филтрирање уилазног  ваздуха;  - ефикасан дизајн дуваице који  омогућује висок капацитет  дувања;  - комфоран оклоп који смањује  тежину;  - подесиве ручке са комфорним  дизајном;  - смањена вибрација.  Техничке карактеристике:  - радна запремина цилиндра:  75,6 цм3;  - излазна снага: 3,1 kW;  - број обртаја при максималној  снази: 7200 о / мин;  - запремина резервоара горива:  2,6 l;  - потрошња горива: 440 g / kWh;  - број обртаја при празном ходу:  2000 о / мин; | **1** |  |  |

* 56и -

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - свећица: NGK CMR7H;  - зазор свећице: 0,65 мм;  - проток ваздуха у кућишту:  29 м3 у мин;  - проток ваздуха у цеви: 25,7  м3 у мин.;  - брзина ваздуха: 92,2 м/с;  - брзина ваздуха (округли  наставак): 92,2 м/с  - брзина ваздуха (пљоснати  наставак): 93,1 м/с  - еквивалентни ниво вибрација  (ahv. eq) ручке:1,6 м/с2;  - јачина звука у уву оператера:  100 dB (A);  - ниво звука LWA: 112 dB (A);  - ОЕМ врста наставка: округао;  - ОЕМ додатак за усисавање: да;  - тежина:11,8 кг;  - дужина осовине: 1197 мм; |  |  |  |
| **3.** | МАШИНА ДУВАЛИЦА РУЧНА  - са могућношћу усисавања;  - са функцијом уситњавања  - са исзлазном цеви у линији  - са стоп-прекидачем са  повратном опругом;  - са функцијом блокаде гаса;  - са подесивом дужином цеви;  - са интуитивном контролом;  - са пумпицом горива за лакше  стартовање;  - са „Smart Start“ за лакше  стартовање; | **1** |  |  |